**芜湖科伟兆伏电子有限公司研发中心勘察劳务**

**询价采购**

采购人：中铁时代建筑设计院有限公司

2025年1月23日

**芜湖科伟兆伏电子有限公司研发中心勘察劳务**

**询价公告**

现通过询价方式采购《芜湖科伟兆伏电子有限公司研发中心勘察》劳务服务，劳务单位工作内容包括但不限于钻探取芯、原位测试、测绘、取样、送样、封孔及配合甲方的放线、物探、测井、抽水试验等工作；班报表的及时填写、岩芯照片拍摄等工作，并且满足建设单位各项功能性要求。

以上工作阶段所产生的各项成本费用均由中标单位承担。

**一、采购项目名称及内容**

1.项目名称：芜湖科伟兆伏电子有限公司研发中心勘察

2.项目地点：:本项目建设地点为芜湖市经开区千岛湖路与九华支路交口

3.项目规模：项目占地面积约17410㎡，规划设计总建筑面积约26562㎡

4.采购范围：1#、2#智造中心的工程勘察

5.工期要求：7天，进场时间以甲方通知为准。

6.质量标准：孔深以满足规范和相关技术要求的勘探深度为准（具体见本项目的“钻探施工技术要求”）。

7.报价方式：投标报价必须以单价形式报价，报价格式为：\*.\*\*元/米、\*\*.\*\*元/㎡（四舍五入保留两位小数）。

8.招标控制价：陆域机钻孔40元/米、静力触探孔15元/米

**二、投标人资格**

1.报价人资质要求：具备钻探、物探等劳务服务资格的独立法人。

2.报价人类似业绩要求：无。

3.项目负责人资质要求：无。

4.项目负责人类似业绩要求：无。

5.本项目不接受联合体投标。

注：潜在报价人在参加报价前需填写《协作方信息表》（详见附件）办理协作方登记，在报价时间截止前联系本项目联系人汪工并发送相关资料，电话13966006070，未发送或未按要求填写或不满足采购需求的其报价单采购人不予接收。

**三、定标方法**

本项目采用最低价中标，按照采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则选择中标人；报价相同的，采用就近原则选择中标人。

**四、地址及联系方式**

地址：安徽省芜湖市鸠江区国泰路8号

联系人：汪工 电话：13966006070

邮箱：937749916@qq.com

采购人：中铁时代建筑设计院有限公司

2025年1月23日

**中铁时代建筑设计院有限公司**

**询（报）价单**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 芜湖科伟兆伏电子有限公司研发中心勘察 |
| 项目概况 | 本项目建设地点为芜湖市经开区千岛湖路与九华支路交口，项目占地面积约17410平方米，规划设计总建筑面积约26562平方米。预估工作量：共布置钻探孔21个，其中机钻孔12个，钻孔深度约50m，进尺约600m；静力触探孔9个，静探孔深约40m，进尺约360m。 |
| 服务内容 | 满足我单位的勘察大纲的技术要求及现场施工安全要求。勘探孔的验收由我单位技术人员现场控制。 |
| 报价方式 | 投标报价必须以单价形式报价，报价格式为：\*\*.\*\*元/米 |
| 最高投标限价 | 陆域机钻孔40元/米、静力触探孔15元/米 |
| 投标报价 | 陆域机钻孔 元/米，静力触探孔 元/米 |
| 其 他 | 1.若存在分项报价，报价人需另附分项报价清单，格式自拟；2.固定单价合同，以实际完成工作量结算最终费用； 3.费用支付方式：第一年向劳务单位支付结算金额不低于50%；第二年向劳务单位支付结算金额不低于30%；尾款三年内付清。4.若中标单位所开发票税率低于3%，则需承担税额差额部分，询价单位按扣除税额差额后的实际金额支付；5.有意向者，请于2025年1月26日17：00前将此询价单、营业执照复印件盖公章寄至安徽省芜湖市鸠江区国泰路8号，收件人：汪雪瑶，联系电话：13966006070。 |
| 询价单位：中铁时代建筑设计院有限公司 | 报价单位（盖单位公章）： |
| 日期：2025年1月23日 |